Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»

|  |  |
| --- | --- |
| **Учтено мнение:**  Председатель профсоюзного комитета  ГБУСО «Пятигорский комплексный  центр социального обслуживания населения»  Ю.В.Мазуренко  от « » \_ 2017г. | Утверждено:  Директор ГБУСО «Пятигорский  комплексный центр социального  обслуживания населения»  Л.Н. Абросимова    от « » \_2017 \_\_\_\_\_ |

**ИНСТРУКЦИЯ ИОТ(вр)-26**

**по охране труда**

**при проверке технического состояния автомобилей**

**1.Общие требования безопасности.**

1.1.К работе по выпуску автомобильной техники на линию допускаются лица, прошедшие специальное обучение.

1.2.Каждый вновь принятый на работу специалист проходит инструктаж по технике безопасности (вводный и на рабочем месте). Работник допускается к самостоятельной работе после изучения правил техники безопасности, инструкций по эксплуатации и ремонту имеющейся техники, специалист должен иметь I группу по электробезопасности в соответствии с функциональными обязанностями. Контролер должен знать устройство обслуживаемой техники.

1.3.К самостоятельной работе специалист может быть допущен после прохождения стажировки проведенной в соответствии с требованиями ст. 225 ТК и ГОСТ 12.0.004-2015 под руководством квалифицированного работника.

1.4.Допуск к работе производится после обучения в автошколе, аттестации в комиссии автотранспортной инспекции и сдачи зачёта комиссии предприятия с оформлением протокола приёма зачёта.

1.5. Работник должен уметь производить:

1. осмотр автомобильной техники;
2. выявление и устранение обнаруженных неисправностей;

1.6. Работник должен соблюдать режим труда и отдыха.

Не допускается нахождение работников на территории предприятия, в бытовых и других помещениях в нерабочее время, а так же в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Не допускается нахождение работников в помещениях, кабинетах и т.д., пребывание в которых не связано с выполнением ими трудовых обязанностей или задания администрации, руководителя производства работ.

1.7. Выдаваемая работнику спецодежда ( халат) и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям его работы и обеспечивать безопасность труда. Средства индивидуальной защиты являются собственностью предприятия и подлежит возврату в случае расторжения трудового договора.

Работник обязан беречь коллективные и индивидуальные средства защиты и использовать их по назначению.

1.8.Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности на производстве. На рабочем месте курение запрещено.

1.9Следует выполнять только ту работу, которая поручена администрацией, и способы выполнения которой хорошо известны. В сомнительных случаях надо обратиться к своему руководителю.

1.10. Работник уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при травмах и поражении электротоком, уметь пользоваться средствами оказания первой доврачебной помощи и медикаментами, находящимися в аптечке. При поражении персонала необходимо оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача и сообщить о случившемся администрации.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает непосредственного руководителя работ. Обстановка на месте несчастного случая должна быть сохранена без изменения если это не угрожает жизни и здоровью людей до прибытия комиссии по расследованию.

1.11.Работник в процессе работы должен соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки с мылом перед едой и после, перед началом работ. Его руки и спецодежда во время работы всегда должны быть сухими.

1.12.Вредные и опасные факторы:

-повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

-повышенные уровни шума;

-движущиеся транспортные средства, механизмы, подвижной состав;

-недостаточная освещенность в темное время суток.

1.13.За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**2.Требования безопасности перед началом работы.**

2.1.Надеть и тщательно подогнать спецодежду, не допуская, чтобы полы её были распахнуты. Спецодежда не должна стеснять движения.

2.2.Подобрать необходимый для работы инструмент, приспособления и средства защиты, убедиться в их исправности. Для переноски рабочего инструмента следует использовать специальную сумку или чемоданчик.

2.3. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя.  
Во время работы работник должен следить за отсутствием:  
1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;  
2) трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;  
3) трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;  
4) вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;  
5) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;  
6) забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;  
7) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;  
8) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

2.5.Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Проверить:

1. освещение рабочего места;
2. размещение инструментов, приспособлений в удобном и безопасном для пользования порядке.

2.6.Уточнить характерные особенности выполняемой работы.

2.7. О всех замеченных неисправностях в автомобильной технике и о возможных опасностях немедленно сообщить водителю и администрации.

**3**.**Требования безопасности во время работы**.

3.1. Быть внимательным во время работы.

3.2. Выполнять только ту работу, которая поручена руководством.

3.3. Во время работы оборудования запрещается передавать что-либо из-под машины или под машину, а также касаться движущихся частей машины.

3.4. Подлезать под машины запрещается

3.5.Во время работы контролер должен выполнять свои обязанности при наличии и исправности ограждений, блокировочных устройств, обеспечивающих безопасность труда при достаточной освещенности рабочего места.

3.6 Рабочее место и проходы к нему следует содержать в чистоте, не допуская загромождения их запасными частями

3.7. Обтирочный материал необходимо складывать в металлические ящики, с плотно закрывающимися крышками.

**4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

4.1.При обнаружении ненормальной работы автомобильного оборудования немедленно дать команду водителю автомобиля о выключении двигателя.

4.2.При травме организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и сообщить руководителю работ.

4.3.При оказании первой помощи следует:

1. устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, погасить горящую одежду), оценить состояние пострадавшего;
2. определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и комплекс мер по его спасению;
3. выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязку и т.п.);
4. поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника;
5. вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от быстроты и правильности оказания ему помощи.

4.4.При поражении электротоком немедленно принять меры по оказанию первой доврачебной помощи: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Оказывать помощь до прибытия врача, только врач может установить факт смерти пострадавшего.

4.5.При возникновении пожара выключить электрооборудование, сообщить о случившемся людям, работающих в соседних помещениях и принять меры к тушению пожара подручными средствами. Тушение электрооборудования осуществляется только углекислотными огнетушителями. Сообщить администрации, вызвать пожарных.

**5.Требования безопасности после окончания работы.**

5.1.Убрать и привести в порядок рабочее место.

5.2.Собрать инструмент и проверить его наличие.

5.3.Снять спецодежду, вымыть руки с мылом тёплой водой.

5.4. О всех замеченных недостатках в процессе работы доложить руководителю работ.

Разработчик: зам.директора Мазуренко Ю.В.

Согласовано: Специалист по ОТ Уткина Л.В.